附件1

项目需求

一、项目名称

走航式ADCP通讯电台购置

二、项目内容

购置走航式ADCP通讯电台3套,对白沙水文站、三滩水文站、福才水文站水毁受损的流量测验设备走航式ADCP通讯电台进行修复和更换。

三、走航式ADCP通讯电台主要技术参数如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 性能指标 |
| 1 | 无线电台 | 适用于M9、瑞智等走航式adcp |
| 2 | 通讯距离 | ≥1000m |
| 3 | 续航时间 | ＞8小时 |
| 4 | 防水等级 | ≥ip67 |
| 5 | 工作温度 | 0℃-60℃ |

四、服务期限

合同签订之日起30日。